Parametry techniczne sprzętu

1. Kamera do monitoringu wewnętrznego, minimalne parametry zestawu :

* **Przetwornik:1/4"**
* **Wielkość obrazu [px]:1280 x 720**
* **Ogniskowa obiektywu [mm]: min od 2,8**
* **Kompresja:H.264, JPEG**
* **Częstotliwość odświeżania [fps]:30**
* **Obudowa:wodoodporna, wandaloodporna**
* **ONVIF:TAK (2,4)**
* **IR LED:TAK**
* **AWB:TAK**
* **BLC:TAK**
* **Detekcja ruchu:TAK**
* **Maski prywatności:TAK**
* **P2P:TAK**
* **Podgląd zdalny:TAK**
* **Powiadamianie e-mail:TAK**
* **Oświetlacz IR:36 x IR LED Ø 5mm; zasięg - 30 metrów**

2. Taśma LED w zabudowy sufitowe , minimalne parametry zestawu :

**Dane techniczne:**

**Rodzaj diod LED: SMD 2835**

**Ilość diod LED: 300 sztuk na 5 metrach**

**Wymiary: długość 5 metrów, szerokość: 8 mm, wys. 2 mm**

**Zasilanie: 12V DC**

**Pobór mocy max: 12 W/m**

**Kolor światła 4000K**

3. Zestaw alarmowy , minimalne parametry :

**Rodzaj detekcji : PIR**

**Zasięg czujnika :12m**

**Czas sygnalizacji alarmu : 1 sek.**

**Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II**

**Rodzaj pyroelementu :Poczwórny**

**Zasięg wykrywania ruchu :12 m**